# 2017/5/24

1. 修改反面NC相同刀开料打孔拉槽，不换刀
2. 修复漏孔问题
3. 修复刀补问题（李聪测试）

# 2017/5/23

1、修改新代WorkList贴标功能，贴标号14

2、修改相同刀开料打孔拉槽，不换刀

3、修改标签上成型尺寸的获取方式，解决设置了预铣值之后出现的问题。

# 2017/5/22

1. 修复备份和恢复配置文件路径问题
2. 修改正反条码抓取规则
3. 增加新代WorkList贴标功能，贴标号13
4. 恢复星辉过滤中文功能

# 2017/5/19

1、修复打印大板图样不全的问题。

# 2017/5/17

1. 增加全部机型的反面贴标功能
2. 修复异形库中800的错误

# 2017/5/16

1、两把主轴刀的直径是一样大的时候，一把设置为只开料，一把设置为只开槽/孔槽。在生成NC的时候，开槽不没有抓取结束代码。

2、当开槽刀具的直径，后面有两位小数时，开完槽的时候，刀具没有抬到安全高度就直接跳转到下一个点，如填写为9.99.这样会把板划坏。

# 2017/5/15

1、修改星辉贴标

# 2017/5/11

1、更改客服QQ为3001262274

# 2017/5/10

1、修正圆弧绘画问题

2、修复粘贴板件时有时无法按空格旋转板件的问题。

# 2017/5/9

1. 粘贴板件能4种方向旋转

2、粘贴板件时，空格键旋转板件。

# 2017/5/6

1、修复打孔拉槽后不换刀的问题

# 2017/5/5

1、修改反面修边功能

2、修改验证短信模板

3、把粘贴板件时确定粘贴的动作由双击变为单击

4、实现粘贴板移除功能

5、粘贴板不闪烁

6、需切表数值列按数值排序

# 2017/5/3

1、增加反面贴标功能

# 2017/4/28

1. 新增备份与恢复配置文件功能
2. 调整标签模板

# 2017/4/27

1、修复优化死机问题

2、修改开槽坐标系

3、优化删除剪切板

4、全部工具栏加上公司界面元素

# 2017/4/25

1、增加追加导入、混排功能。

2、实现点击需切表表头排序功能。

3、修复无纹理排样问题

# 2017/4/24

1、调整标签公司文本的绘画过程

2、改良板件粘贴过程，使吸附模式下的板件座标、板件是否重叠的判断准确

3、增加删除、添加大板功能